Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości 40 000 litrów dla Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
2. Dostarczany olej opałowy winien być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską Normą oraz charakteryzować się następującymi parametrami:
* gęstość w 150C - max 0,860 kg/1
* wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg
* temperatura zapłonu - min 560C
* zawartość siarki - max 0,10%
* lepkość kinematyczna w temp. 200C - max 6,00 mm2/s
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego do KPODR Minikowo oraz Oddziału w Zarzeczewie. Transport przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona własnym transportem i na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce (Minikowo, Zarzeczewo).
2. Dostawy oleju odbywać się będą zgodnie z zadeklarowanym w formularzu ofertowym „Terminem realizacji dostawy” tj. od 1 do 5 dni roboczych od zgłoszenie telefonicznego lub przesłanego mailem przez pracownika danej jednostki w łącznej ilości na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy:
* dla KPODR w Minikowie, 89-122 Minikowo – 15 000 litrów;
* dla KPODR w Minikowie Oddział w Zarzeczewie, ul. Nizinna 9, 87-801 Włocławek 3 – 25 000 litrów.

Podane wielkości są ilością szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego, zależnych od warunków atmosferycznych, mogą ulec obniżeniu lub podwyższeniu
o 20%. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostaw w wielkości podanych powyżej.

1. Średnia wielkość jednorazowej dostawy wynosi (w zależności od posiadanych środków finansowych wielkości te mogą ulec obniżeniu lub podwyższeniu)
* do Minikowa – 10 000 l
* do Zarzeczewa – 4 000 l.
1. Dostawy będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
2. Symbol według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09135100-5;
3. Wykonawca dostarczy zamówiony olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj.
w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy
z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika Zamawiającego.
4. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony olej opałowy przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego.
5. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa odbywać się będzie na podstawie wskazania licznika przepływomierza z autocysterny Wykonawcy. Ilość wskazana na liczniku przepływomierza będzie ilością dostarczoną do Zamawiającego.
6. Przekazanie każdej dostawy oleju opałowego opatrzone będzie atestem – dowodem wydania i świadectwem jakości potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Świadectwo jakości powinno być w formie oryginału lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowania jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenie przez akredytowane laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych Wykonawca musi odebrać wadliwy olej
i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godziny od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.
8. Wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
w szczególności koszty związane z dostawą i transportem, ubezpieczeniem,
z uwzględnieniem opłat celnych i podatków, koszty robocizny, koszty złożenia kaucji gwarancyjnej, o której mowa w pkt. 14 itp. powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej.
9. Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018r.poz.62) wprowadza mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest podać w umowie dla potrzeb rozliczenia finansowego umowy rachunek objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment).